**Conceptos básicos de Seguridad e Higiene Industrial**

Con las informaciones del archivo lección I y la conferencia sobre el tema complete las siguientes informaciones.

1. Diferencie entre peligro y riesgo

El peligro es una condición ó característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, en

Riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Ejemplos:

1. Piso resbaloso (peligro).
2. Es baja la probabilidad de una fractura (riesgo).
3. Escriba un listado 10 actos de actos inseguros y 10 condiciones inseguras.
   1. Piso resbaloso.
   2. Objecto inflammables en el piso
   3. Objecto que puedan cortar
   4. Fumar cerca de tanques de gases de oxygen
   5. Goma de auto no muy bien ajustado
   6. Cable electricos mal organizado
   7. Piso mojado sin avisos
   8. No vacunarse
   9. No seguir los pasos de un trabajo
   10. Desobedecer una order de seguridad especifica
4. Seleccione un puesto de trabajo relacionado con la carrera que estudia y detalle los riesgos laborales a que está expuesto un trabajador que ocupa dicho puesto.
   1. Cables electricos mal organizado
   2. Manejo de cables electicos sin zapatos
5. Diferencie entre riesgos de seguridad y riesgos de higiene.
   1. Riesgo de higinie es la probabilidad de infeccion.
   2. Riego de seguraridad so mas general puede ser un accidente que lleva a fractura o lession.